**VEHICULO ESPECIAL (UNIDAD DE CRIMINALISTICA 4 BANDEJAS)**

|  |  |
| --- | --- |
| **CARACTERÍSTICAS** | **DESCRIPCIÓN TÉCNICA** |
| **TIPO:** | Camioneta Pick Up doble cabina, con habitáculo para mínimo 3 cadáveres distribuidos en 2 niveles fijos. |
| **CANTIDAD** | 3 |
| **MODELO:** | No inferior al año de entrega |
| **TRACCIÓN:** | 4x4 |
| **TIPO DE COMBUSTIBLE:** | Gasolina o Diesel |
| **DESPLAZAMIENTO:** | Mínimo 3.400 c.c. (denominación comercial del cilindraje) |
| **CONTROL DE EMISIONES:** | Debe cumplir las disposiciones expedidas sobre la materia por las autoridades. |
| **CAJA DE VELOCIDADES:** | De cinco (5) velocidades adelante y reversa. |
| **DIRECCIÓN:** | Hidráulica |
| **TIMÓN:** | Lado izquierdo |
| **ENCENDIDO:** | Electrónico. |
| **INTERIOR DEL VEHÍCULO:** | Dotado con los elementos de fábrica para su funcionamiento, confort y seguridad de los pasajeros, entre otros de, asientos delanteros, asientos traseros, paneles, parasoles, tablero de instrumentos, consola, tapetes, y doble air-bag para asientos delanteros (opcionales). |
| **EXTERIOR DEL VEHÍCULO:** | Dotado con los elementos de fábrica para su funcionamiento, estabilidad mecánica y seguridad, entre otros de, molduras, marcos, salpicaduras, manijas, protectores, etc. |
| **ACCESORIOS:** | Vidrios eléctricos, antena incorporada, espejo retrovisor, reloj, seguro puertas, limpia brisas delantero, Radio AM/FM/MP3 y parlantes, pito, gancho de arrastre delantero, bloqueo central. Mínimo dos (2) llaves de encendido.  Tapetes. Película de seguridad en todos los vidrios   * Película de seguridad en todos los vidrios. * Kit de herramientas de mecánica rápida con llaves en dimensiones de acuerdo a la marca. * 1 extintor de polvo ABC en 10 libras con un tiempo de descarga de máximo 22 segundos con una presión operacional de mínimo 195 PSI, se debe cumplir la norma NFPA 10 y certificación UL con ficha de certificación adherida a contenedor del extintor. * 1 llave de expansión * 2 2 chalecos fluorescentes con franjas refractivas * 1 juego de 6 destornilladores de diferentes medidas * 1 alicate de mango aislado * 2 tacos de madera para bloqueo de llantas con corte oblicuo * 1 martillo metálico de mínimo 250 gr * 1 tijera corta todo. * 1 cuchilla tipo bisturí para cortar cinturones de seguridad * 1 juego de cables de ignición de cable encauchetada flexible No 2 mínimo 2.5 m * 2 señales o triángulos reflectivos de emergencia * 1 linterna de alta lúmenes tipo Led, con baterías recargables, incluir cargador * 1 conexión de 20 metros para conexión exterior en cable encauchetado 2 x 14. * 1 transportador de uso múltiple que puede ser utilizado en conjunto con las bandejas de cadáveres estructura tubular de aluminio de alta tenacidad (sin soldadura). Ruedas con llanta de 20” de gran resistencia y durabilidad. Sistema multiplicable para el almacenamiento y transporte. Sistema doble enganche para la camilla se puede utilizar como una camilla para el transporte del cadáver en el campo, Ruedas desmontables, capacidad de carga 200 kg. * 1 contenedor adaptado en un compartimiento lateral, de mínimo 300 ml de gel antibacterial. * 1 juegos de estribos instalados lateralmente en el vehículo.   . |
| **SEGURIDAD PASIVA:** | Apoya cabezas asientos delanteros  Cinturones de seguridad delanteros  Cinturones de seguridad traseros  Alarmas  Tercer Stop  Doble air-bag para asientos delanteros (opcionales). |
| **COLOR:** | Según disponibilidad de colores por parte del oferente. |
| **HERRAMIENTAS:** | Gato original de fábrica, copa o cruceta para pernos, extintor de cinco (5) libras mínimo, Juego de llaves mixtas (mínimo siete (7) unidades) de 3/8 a 1 pulgada o de 8 a 19 milímetros, Juego de destornilladores 6 piezas de estrella y pala, alicates de 6 pulgadas, botiquín, Dos señales de carretera en forma de triángulo en material reflectivo y provistas de soportes para ser colocadas en forma vertical o lámparas de señal de luz amarilla intermitentes o de destello, Un botiquín de primeros auxilios de mínimo 14 elementos, Dos tacos para bloquear el vehículo, Linterna con baterías, Cables de ignición mínimo 110 AMPERIOS. Y maletín para herramienta.  Herramienta en cromo vanadium. |
| **GARANTÍA** | El proponente debe ofrecer una garantía mínima de 2 años o 50.000 kilómetros, lo que primero ocurra. |
|  |  |

**ASPECTOS REQUERIDOS PARA LA ENTREGA DE LOS VEHÍCULOS**

Adicionalmente al cumplimiento de las especificaciones técnicas y requerimientos adicionales de los bienes, en el momento de la entrega, el contratista debe cumplir las condiciones o aspectos establecidos en el siguiente cuadro.

|  |
| --- |
| **DESCRIPCION** |
| El proponente deberá emitir una carta comprometiéndose a lo siguiente:   * Efectuar el pago de la matrícula a nombre del respectivo Organismo de Seguridad y Justicia. * Expedir el SOAT del vehículo una vez esta haya sido matriculado a nombre del respectivo Organismo. * Almacenar el vehículo por un periodo mínimo de 3 meses luego de terminado el contrato. * Cuando el vehículo vaya a entrar en servicio, este deberá entregarse alistado y con el tanque lleno de combustible. * En caso de que el adjudicatario se encuentre ubicado fuera de la ciudad de Medellín o del área Metropolitana del Valle de Aburrá, y el personal de la Secretaría de Seguridad y Convivencia de Medellín, necesite desplazarse a las instalaciones del mismo para adelantar gestiones relacionadas con la ejecución del contrato, el proveedor deberá asumir los gastos de desplazamiento vía aérea (para 2 personas), máximo una vez. |
| El vehículo en el momento de la entrega debe estar en perfecto funcionamiento, accesorios, protectores completos y debe estar provisto de los dispositivos que para la fecha haya estipulado el Ministerio de Transporte y cumplir las últimas normas emitidas por autoridades encargadas de controlar y preservar el medio ambiente. |