**BUS DE PASAJEROS NO UIFORMADO**

|  |  |
| --- | --- |
| **CARACTERÍSTICAS** | **DESCRIPCIÓN TÉCNICA** |
| **TIPO:** | Bus para mínimo 35 pasajeros, con carrocería Municipal. |
| **CANTIDAD** | 2 |
| **MODELO:** | No inferior al año de entrega |
| **DESPLAZAMIENTO:** |  mínimo 5.100 ( cilindraje comercial ) |
| **CONTROL DE EMISIONES:** | Debe cumplir las disposiciones expedidas sobre la materia por las autoridades. |
| **DIRECCIÓN:** | Hidráulica, timón al lado izquierdo. |
| **AIRE ACONDICIONADO:** | De fábrica (El oferente deberá brindar el mantenimiento requerido en el periodo de garantía y el servicio postventa exigido para el vehículo) |
| **LLANTA DE REPUESTO:** | Con las mismas especificaciones y marca de las llantas originales recomendadas por el fabricante. |
| **HERRAMIENTAS:** | Gato original de fábrica, copa o cruceta para pernos, extintor de cinco (5) libras mínimo, Juego de llaves mixtas (mínimo siete (7) unidades) de 3/8 a 1 pulgada o de 8 a 19 milímetros, Juego de destornilladores 6 piezas de estrella y pala, alicates de 6 pulgadas, botiquín, Dos señales de carretera en forma de triángulo en material reflectivo y provistas de soportes para ser colocadas en forma vertical o lámparas de señal de luz amarilla intermitentes o de destello, Un botiquín de primeros auxilios de mínimo 14 elementos, Dos tacos para bloquear el vehículo, Linterna con baterías, Cables de ignición mínimo 110 AMPERIOS. Y maletín para herramienta.Herramienta en cromo vanadium. |
| **GARANTÍA** | Garantía mínima de 1 año libre de kilometraje. |
| **COLOR** | Según disponibilidad de colores por parte del oferente. |

 **ASPECTOS REQUERIDOS PARA LA ENTREGA DE LOS VEHÍCULOS**

|  |
| --- |
| **DESCRIPCIÓN** |
| * Expedir el SOAT para los automotores, una vez estos vayan a entrar en servicio.
* Efectuar el pago de la matrícula (oficial o registro especial) del vehículo, a nombre del respectivo Organismo.
* Una vez los automotores estén listos para entrar en servicio, se entregarán con el tanque lleno de combustible y alistados.
* En caso de que el adjudicatario se encuentre ubicado fuera de la ciudad de Medellín o del área Metropolitana del Valle de Aburrá, y el personal de la Secretaría de Seguridad y Convivencia de Medellín, necesite desplazarse a las instalaciones del mismo para adelantar gestiones relacionadas con la ejecución del contrato, el proveedor deberá asumir los gastos de desplazamiento vía aérea (para 2 personas), máximo una vez.
 |
| El proveedor debe estar en capacidad de almacenar los vehículos, mínimo de 3 meses después de la terminación del contrato, y al momento de entrar en servicio se deben entregar alistados y con el tanque lleno de combustible. |