**CAMPERO 4X4**

|  |  |
| --- | --- |
| **CARACTERÍSTICAS** | **DESCRIPCIÓN TÉCNICA** |
| **TIPO:** | CAMPERO 4x4 |
| **CANTIDAD** | 4 |
| **MODELO:** | No inferior al año de entrega |
| **DESPLAZAMIENTO:** | De mínimo 2.400 ( cilindraje comercial ) |
| **CONTROL DE EMISIONES:** | Debe cumplir las disposiciones expedidas sobre la materia por las autoridades. |
| **CAJA DE VELOCIDADES:** | Manual de cinco (5) velocidades adelante y reversa como mínimo, con barra de cambios al piso, mandos atrasados. |
| **DIRECCIÓN:** | Hidráulica |
| **TRANSMISION** | Mecânica |
| **COMBUSTIBLE** | Gasolina |
| **CONVERSIÓN A GAS** | Debe incluir adaptación a gas. |
| **TIMÓN:** | Lado izquierdo |
| **PUERTAS** | 5 |
| **ACCESORIOS** | Alarma, forros para los asientos, películas de seguridad en todos los vidrios, emblemas del Municipio de Medellín. |
| **AIRE ACONDICIONADO:** | Si |
| **PUERTAS** | 5 |
| **LLANTA DE REPUESTO:** | Con las mismas especificaciones y marca de las llantas originales recomendadas por el fabricante. |
| **ENCENDIDO:** | Electrónico. |
| **INTERIOR DEL VEHÍCULO:** | Dotado con los elementos de fábrica para su funcionamiento, confort y seguridad de los pasajeros, entre otros de, asientos delanteros, asientos traseros, paneles, parasoles, tablero de instrumentos, consola, tapetes, y doble air-bag para asientos delanteros (opcionales), airbag conductor y pasajero. |
| **EXTERIOR DEL VEHÍCULO:** | Dotado con los elementos de fábrica para su funcionamiento, estabilidad mecánica y seguridad, entre otros de, molduras, marcos, salpicaduras, manijas, protectores, etc. |
| **COLOR:** | Blanco o gris. |
| **GARANTÍA** | Garantía mínima de 1 año libre de kilometraje. |

**ASPECTOS REQUERIDOS PARA LA ENTREGA DE LOS VEHÍCULOS**

|  |
| --- |
| **DESCRIPCIÓN** |
| * Expedir el SOAT con vigencia hasta noviembre 30 de 2020 para los automotores. * Efectuar el pago de la matrícula oficial a nombre del Municipio de Medellín * Una vez los automotores estén listos para entrar en servicio, se entregarán alistados. |